|  |
| --- |
|  |
| 序号 | 产品图示 | 产品名称 | 尺寸 | 数量/只 |  技术规格 |
| 1 |  | 书桌 | 1600\*600\*770(mm) | 25 |  产品要求：钢木结合简约时尚。 尺寸：1600\*600\*770(mm)▲基材：桌体采用18mm实木多层免漆生态板，板材甲醛排放≤1.0-1.5mg/L，符合国家E1级标准；具有耐磨阻燃防污环保。两个抽屉格面拉手弧形造型处理； 收口：纳米封边条PUR胶。 钢架：采用40\*40冷轧钢管加工，焊接处打磨光滑无毛刺，底部做八字型支撑架。表面防锈耐候粉喷涂处理。 配件：悍高优质消声三节导轨，优质国际通用五金配件。 整体质量符合国家质量标准。 |
| 2 |  | 学习椅 | 400\*400\*820(mm) | 287 |  尺寸：1600\*600\*770(mm) 采用弯曲木成型，表面耐磨光滑，具有防火防腐防酸碱性能。▲产品需符合人体工学。不锈钢架需结实耐用，符合环保要求，甲醛释放量≤1.0mg/L |
| 3 |  | 书桌 | 800\*600\*1480(mm) | 44 |  尺寸：800\*600\*1480(mm) 进口橡木板木结构；采用１５天的烘干期和１５天的养生期工艺。 涂层选用亚光硝基漆处理或植物油浸泡、蜂蜡涂装两种方法；▲成品甲醛释放量﹤1.2mg/L,符合国家环保标准。▲配双层活动书架,原木色。 |
| 4 |  | 衣柜 | 680\*560\*1900(mm) | 44 |  尺寸：680\*560\*1900(mm)▲高密度生态板结构，成品环保性能符合E1级标准。原木色。 |
| 5 |  | 餐桌 | 1250\*750\*750(mm) | 4 |  尺寸：1250\*750\*750(mm) 采用标准生态板，耐磨，硬度强，具有良好防水和防霉效果。 钢制台架，通过酸洗，静电喷涂，符合各项环保标准 |