**南校区游泳馆配套设施需求清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格**  **（长\*宽\*高）** | **单位** | **数量** | **单价（含税）** | **总价（含税）** | **备注（图片）** |
| **1** | **制定更衣柜** | **830\*450\*2000** | **组** | **13** |  |  |  |
| **制定更衣柜** | **820\*450\*2000** | **组** | **3** |  |  |
| **制定更衣柜** | **810\*450\*2000** | **组** | **6** |  |  |
| **制定更衣柜** | **750\*450\*2000** | **组** | **1** |  |  |
| **2** | **不锈钢挂钩** | **国标** | **个** | **14** |  |  |  |
| **3** | **长凳** | **2000\*400\*450** | **只** | **4** |  |  |  |
| **4** | **货架** | **1200\*500\*2000** | **个** | **6** |  |  | https://img.alicdn.com/imgextra/i4/263791140/O1CN01Dr4iwO1KIA9AVUlsk_!!263791140.jpg |
| **5** | **游泳池靠椅** | **国标** | **只** | **10** |  |  |  |
| **6** | **游泳池长凳** | **1800\*400\*450** | **只** | **10** |  |  |  |
| **金额合计（含税点包安装配送等一切相关费用）** | | | | | |  | |

**技术参数**

1. 定制更衣柜L（长）\*450（宽）\*2000mm（高）**（颜色待定）**
2. 柜体可采用1.0mm厚优质冷轧钢板，结构整体为整装式结构，具有防水功能。
3. 柜体分为多个单元独立柜体，为**4部分8个更衣位**，上中下柜体均为统一规格尺寸。面板为外盖式结构，前框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。
4. 柜体内部预留层板孔，配置一块可调节活动层板。
5. 门板采用1.0mm厚优质冷轧钢板，抽面均为双层结构，填充发泡聚氨酯隔音。
6. 所有柜门均配置带有管理模式的IC电磁锁，采用进口芯片，感应速度0.4秒，带有应急解锁及防撬自弹报警功能，增加衣柜的安全性。
7. 柜体铰链选用优质直弯弹簧铰链，经久耐用，不生锈。
8. 表面环氧树脂粉末喷涂。连接件采用1.0mm厚优质冷轧钢板加工制作，表面环氧树脂粉末喷涂。采用整体标准件组合结构。

2、不锈钢挂勾450（长）\*30mm（宽）

1. 采用优质S304不锈钢材质，C型设计防脱落，镜面抛光除锈更加防水，耐腐蚀。

3、长凳

（1）规格尺寸为2000（长）\*400（宽）\*450mm（高）

（2）主体支撑框架：采用2.0mm厚冷轧钢板加工制作，表面环氧树脂粉末喷涂。连接件采用1.0mm厚冷轧钢板加工制作，表面环氧树脂粉末喷涂。

（3）面料：选用优质超纤皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好、光泽持久，防潮、防污、易清洁等。海绵：高密度泡棉，高回弹性，耐用度高，软硬适中，回弹性好；抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适，理化性能应符合国家现行标准。

（4）可调节组合地脚：具有防滑、减震、耐酸碱腐蚀、承重力强等特点和功能；

4、货架1200（长）\*500（宽）\*2000 mm（高）

（1）主体支撑框架：采用1.0mm厚冷轧钢板加工制作，表面环氧树脂粉末喷涂。连接件采用1.0mm厚冷轧钢板加工制作，表面环氧树脂粉末喷涂。采用整体标准件组合结构。

（2）整体分为3层，活动层板采用采用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压而成并焊U型加强板，表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理。

5、游泳池靠椅

（1）椅子主要框架采用0.6mm厚PVC优质一体成型框架，座椅底部及背部为0.2mm厚优质PVC编织镂空型设计，座面密度≥40KG/m3，背密度≥30KG/m3，含水率≤5％，满足座椅空气流通设计，符合人体工程学原理。

6、游泳池长凳

（1）椅子主要框架采用1.0mm厚优质S304不锈钢一体焊接成型框架，环保不生锈，不易断裂，椅脚光滑细腻不粗糙，凳面采用实木或塑木材质镂空型设计，多点位支撑，分散承重，满足座椅空气流通设计，符合人体工程学原理。

**\*报价需包含税点运输安装等一切相关费用**

**交货期:自合同签订之日起12天内**

**质保期:自验收合格之日起2年**

**售后服务要求:在质保期内，如产品出现非人为问题，供应商在接到学校通知时起24小时内响应，并在48小时内协商解决问题。**

**付款方式:货到验收合格付款**